Instrukcja budzika SB24 PL

1. Funkcje  
- ukazywanie czasu – godzin i minut   
- dwie grupy budzików z funkcją odkładani budzenia (drzemki – snooze)   
- oszczędność energii w nocy (od 22:00 do 07:00) – jasność wyświetlacza zmniejszy się do połowy   
- zapisanie danych w pamięci na wypadek przerwy w dostawie prądu, po ponownym włączeniu nie będzie potrzeby ponownego nastawiania, gdyż nastawienia wznowią się automatycznie

2. Przyciski do nastawiania   
【SET】 naciska się go na początku nastawiania i przy przejściu do nastawiania kolejnej wartości   
【UP】 zwiększa nastawianą wartość. Jeśli w trybie normalnego chodu zegara przycisk ten nacisnąć i przytrzymać przez okres 2 sekund, nastąpi zmiana formatu czasu z 24 (nastawienie fabryczne) na 12-godzinowy i z powrotem.  
【DOWN】 zmniejsza nastawianą wartość   
【SNOOZE】 drzemka, odłożenie budzenia – Jeśli w trakcie dzwonienia nacisnąć ten przycisk, budzenie odroczy się o 5 minut, pozwalając na krótką drzemkę (snooze).

3. Nastawianie czasu oraz budzika   
- Naciśnięcie przycisku【SET】w trakcie chodu zegara powoduje przejście do trybu nastawiania. Cyfry godzin zaczną pulsować. Naciskaniem przycisków【UP】lub【DOWN】nastawić można żądaną wartość.   
- Po ponownym naciśnięciu przycisku【SET】, zaczną pulsować cyfry minut. Naciskaniem przycisków【UP】lub【DOWN】nastawić można żądaną wartość minut.  
- Po kolejnym naciśnięciu przycisku【SET】wchodzi się w tryb nastawiania pierwszej grupy budzików. Ukaże się “--：A1”, co znaczy, że budzik I jest wyłączony. Naciśnięciem przycisku【DOWN】budzik się aktywuje bądź wyłącza. Gdy cyfry godzin zaczną pulsować można, jak poprzednio, nastawić wartość godzin a następnie minut żądanego czasu budzenia.  
- Po kolejnym naciśnięciu przycisku【SET】następuje wejście w tryb nastawiania drugiej grupy budzików. Nastawienie przebiega tak samo jak dla pierwszej grupy.  
- Po nastawieniu drugiej grupy budzików proces nastawiania kończy się i zegar gotów jest do normalnej pracy.

SYMBOLE SPECJALNE   
“ON:A1” – budzik 1 jest włączony  
“--：A1” – budzik 1 jest wyłączony

“ON:A2” – budzik 2 jest włączony

“--：A2” – budzik 2 jest wyłączony  
  
- W nastawieniu fabrycznym oba budziki są wyłączone (nieaktywne).

4. Jeżeli w trybie nastawiania w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb nastawiania się zakończy i zegar przejdzie w tryb normalnego chodu. Nastawienia zostaną automatycznie zapisane.

5. Napięcie robocze AC 110-240V, 5V 2A USB zasilaczem.