**Radiogesteuerte Uhr mit Display RH78 DE**

**Tasten**:

**MSET (Manual setting of clock)**- Falls das Radiosignal nicht angenommen wird (z.B. wird das Signal gestört, oder es ist schwach), kann man die Uhr manuell einstellen und sie wird dann wie eine klassische Quartz Uhr funktionieren.
- Drücken und halten Sie die Taste M SET für eine Dauer von drei Sekunden.
- Der Sekundenzeiger hält an, dann bewegt er sich wieder.
- Ein Drücken der Taste verschiebt den Zeiger um eine Minute. Durch ein Halten der Taste wird der Vorgang beschleunigt.
- Wenn die Zeit manuell eingestellt wurde und die Uhr wieder einen guten Signalempfang hat, wird die Zeit automatisch nach dem Radiosignal eingestellt.

**RESET**
- Falls die Uhr nicht richtig funktioniert, drücken Sie die Taste RESET für ein Zurückstellen der Uhr.

**REC**
- Falls die Uhr kein Signal empfängt, können Sie manuell die Signalsuche starten. Dafür drücken Sie die Taste REC und halten Sie sie für eine Zeit länger als drei Sekunden. Der Sekundenzeiger hält an und die Uhr fängt an das Radiosignal zu suchen.

**Benutzung der Uhr**
- Legen Sie eine AA Batterie den Polaritäten nach ein. Danach ist die Uhr zum Nutzen bereit.
- Nach den ersten Einstellungen halten die Zeiger in der 12 Uhr Position an und die Uhr wird für 3-12 Minuten versuchen das Radiosignal zu empfangen. Nach dem Empfangen des Signals wird die richtige Uhrzeit angezeigt. Die Uhr empfängt das Signal zweimal am Tag (01:00 und 03:00).

|  |  |
| --- | --- |
| Problem | Lösung |
| Uhrzeiger bewegen sich nicht | - Stellen Sie sicher dass die Batterie den Polaritäten richtig eingelegt ist- Wechseln Sie die Batterie aus |
| Die Uhr empfängt kein Radiosignal | - Drücken und halten Sie die Taste REC für mehr als drei Sekunden- Ändern Sie den Standort der Uhr- Warten Sie auf den Signalempfang währende der Nacht- Stellen Sie die Zeit manuell ein |
| Auf dem Display werden Falsche Angaben angezeigt | - Drücken Sie die Taste RESET- Wechseln Sie die Batterie |