**Sterowany radiem zegar z wyświetlaczem RB78 PL**

**Przyciski:**
**M SET (Manual setting of clock)**- Jeżeli nie powiedzie się odbiór sygnału radiowego (na przykład z powodu zakłóceń, zbyt słabego sygnału itp.) zegar można nastawić ręcznie i będzie wówczas działał jako normalny zegar kwarcowy.
- W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez okres trzech sekund przycisk M SET.
- Wskazówka sekundowa zatrzyma się, a potem ponownie ruszy.
- Po każdym naciśnięciu przycisku wskazówka przesunie się o minutę. Przytrzymanie przycisku przyspieszy nastawianie.
- Jeżeli po nastawieniu ręcznym czasu zegarowi uda się odebrać sygnał radiowy, czas zostanie zsynchronizowany .

**RESET**- Jeżeli zegar nie działa właściwie, należy go zresetować naciśnięciem przycisku RESET.
**REC**
- Jeżeli zegar nie odebrał automatycznie sygnału radiowego, można spowodować próbę odbioru sygnału naciśnięciem i przytrzymaniem przez okres trzech sekund przycisku REC. Wskazówka sekundowa zatrzyma się, a zegar podejmie próbę odbioru sygnału.

**Użytkowanie zegara**

- Zegara uruchamia się włożeniem baterii typu AA zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów.
- Z położenia wyjściowego wskazówki zegara przesuną się na pozycję godziny 12, a zegar podejmie próbę odbioru sygnału radiowego. Po udanym odbiorze sygnału zegar ukaże aktualny czas. Zegar odbiera sygnał radiowy dwukrotnie w ciągu doby (o 01:00 i 03:00).

|  |  |
| --- | --- |
| Problem | Rozwiązanie |
| Wskazówki nie poruszają się | - upewnij się, że bateria ma właściwie skierowane bieguny- wymień baterię |
| Zegar nie odbiera sygnału radiowego | - naciśnij i przytrzymaj przez okres trzech sekund przycisk REC - zmień miejsce ustawienia zegara - poczekaj na odbiór sygnału w ciągu nocy - Jeśli to się nie uda, należy nastawić czas ręcznie |
| Wyświetlają się błędne dane | - naciśnij przycisk RESET- wymień baterię |

 **Rozwiązania problemów:**